Пурифайер Ecotronic M11-LE POU black.

Электронное охлаждение. Аппарат без встроенной фильтрации. Предназначен для установки собственной или внешней системы фильтрации. Краны подачи воды "клавиши". Наличие 3го крана. Защита на кран горячей воды. бак гв 1.1л., бак хв 1,6л. Оборудован редуктором давления.

Дверца и крышка лотка аппарата из нержавеющей стали, в лотке каплеприёмника установлен поплавок уровня воды, ручка для переноски (сзади), электронная защита от протечек.

Отдельно возможно приобретение набора фильтров для установки в аппарат.