Напольный диспенсер-водораздатчик Aqua Work 0.7LW . Подача воды - нажим краников кружкой.

В этой модели Aqua Work аппаратура для нагрева и охлаждения отсутствует, только привычный розлив питьевой воды напрямик из установленной сверху бутыли.

Практичен и удобен по многим параметрам:

• компактный по размерам аппарат (высота - 850 мм)

• стильный дизайн

• небольшой встроенный шкафчик емкостью 10 литров.

Выполненные из стали боковые панели позволяют подключить к кулеру стаканодержатели обоих типов: как на шурупах, так и крепящиеся мощным магнитом. Материал лицевых панелей - пластик.

Оптимальный вариант для установки в школах и детских садах, а так же в медицинских учреждениях.