Кулер для воды **Ecotronic M9-LXE**

• Кулер с электронным охлаждением и нижней загрузкой бутыли.

• Цвет - черный, лицевая панель и дверца из нержавеющей стали.

• Три крана подачи воды, краны-клавиши (гор., хол., прохлад.).

• Защита на горячую воду.

• Бак гор.воды - 1,2л, неразборный, с внутренним ТЭНом.

• Водяная помпа забора воды.

• Возможность установки лотка приема воды на разный уровень высоты (3 уровня: 90/150/220 мм от крана подачи воды до лотка).

• На боковых панелях отверстия для крепежа держателей стаканов.

• Индикация нагрева/охлаждения/отсутствия воды в бутыли.

• Защита от протечек.

• Возможность установки озонатора.