Настольный диспенсер-водораздатчик **Aqua Work 0.7-TW** позволяет только розливать питьевую воду из установленной сверху аппарата бутыли.
Ни нагрева, ни охлаждения в нем не предусмотрено. Фактически водораздатчик - это функциональный аналог [помпы](https://vodovos.ru/water-pompy), который устанавливают, например, в детских садиках, младших классах школ и т.д.

Для снижения стоимости при разработке этого аппарата использовался корпус обычного электронного кулера для воды [Аква Ворк 0.7-TD](https://vodovos.ru/tovar?item=00000011630), поэтому водораздатчик унаследовал 2 краника типа "нажим кружкой", хотя и из правого и из левого краников течет вода одинаковой комнатной температуры.