Небольшой настольный кулер для питьевой воды без охлаждения **Аква Ворк 36-TKN** послужит отличной заменой Вашему старому электрическому чайнику в офисе и дома.

В одном компактном аппарате Вы получаете комбинацию сразу двух устройств: приспособление для розлива из 19-литровой бутыли (и Вы экономите на покупке [ручной помпы](https://vodovos.ru/water-pompy)) и нагреватель, который всегда готов разлить по кружкам горячую воду с температурой не менее 92-95 градусов.

Экономичная и надежная модель по отличной цене.
Краники типа нажим кружкой.

Диспенсер Aqua Work AW 36 TKN - идеальный новый электрический чайник для бутилированной воды.

\* Из-за расположенного рядом с распределительной емкостью работающего на нагрев бака допускается подача из синего краника первых 150-200 мл воды с температурой на несколько градусов выше комнатной.