Бюджетную миниатюрную модель диспенсера-водораздатчика **Aqua Work 0.7-LW/B** нельзя использовать для нагрева или охлаждения воды.

Задача данного кулера - только розлив питьевой [воды](https://vodovos.ru/voda) из установленной сверху бутыли при помощи любого из двух удобных черных краников типа "нажим кружкой".
Фактически этот аппарат - только муляж полноценного [кулера](https://vodovos.ru/water-coolers) для воды, который используют в тех случаях, когда применение [помпы](https://vodovos.ru/water-pompy) нецелесообразно - например, в детских садах, в школах и т.д.

Обратите внимание на высоту диспенсера - всего 860 мм от пола до горловины.